Evas performace tests:

hx4700/600Mhz pxa270/ati 3220/480x640 (hardfloat)
h5550/400Mhz pxa255/mq 11xx/240x320 (hardfloat)
lieve/dual 2800+/ati 9800Pro/1600x1200
cd-akita/416 MHz pxa270/640x480 (softfloat)
k-corgi/400 MHz pxa250/640x480 (softfloat)

fb:
hx4700: 	0.391
cd-akita:	0.351 
k-corgi:	0.313

x11:
hx4700:	0.308
h5550:	0.194
lieve:	3.646

gl
lieve:	40.793